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PCB设计（初级）专项技术证书考试说明
1、 考试平台
1.1 理论题（20分）
嘉立创在线考试平台，在线考试登录地址：

1.2 实操题（80分）
软件环境：嘉立创EDA专业版（网页端）或嘉立创EDA专业版客户端（全在线模式）。
1.3 考试时长
240分钟  14:00-18:00
2、 考试题目（实操题）
2.1 工程创建
登录嘉立创EDA账号，在指定考试工作区内参与考试，创建考试工程，考试工程命名为：USB2.0Hub+自己的客户编号（例：USB2.0Hub）并将原理图命名为：USB2.0Hub_SCH，PCB文件命名为：USB2.0Hub_PCB。
考试工作区加入与考试说明见附件。
2.2 原理图设计
根据考试文件中提供的原理图PDF与物料清单文件，在所创建的工程中完成元器件的选择与原理图的绘制。
（1） 元器件需按照物料清单中的位号与器件编号选择与放置；
（2） 电路连线布局方式需与提供的原理图保持一致，无太大偏差；
（3） 按照给定的原理图中的网络标识符与网络标签连接，不能修改；
（4） 原理图绘制完成后需检查设计规则无报错警告，设计规则用默认规则。

2.3 PCB设计
按要求完成原理图绘制后，将其更新转换到对应的PCB文件中，完成元器件的布局与走线。
（1）元器件布局
· 绘制一个宽（85mm）、高（35mm）的矩形边框；
· 坐标原点需设置在矩形边框的左下角处；
· 将矩形边框的圆角半径设置为（3mm）；
· 安装孔TP1-TP4坐标位置：
TP1：坐标位置（3.5mm，3.5mm）
TP2：坐标位置（3.5mm，31.5mm）
TP3：坐标位置（81.5mm，31.5mm）
TP4：坐标位置（81.5mm，3.5mm）
· USB接口位置：
	USB1：坐标位置（16.967mm，21mm，旋转角度180°）
	USB2：坐标位置（34.612mm，21mm，旋转角度180°）
	USB3：坐标位置（52.256mm，21mm，旋转角度180°）
[bookmark: _GoBack]	USB4：坐标位置（69.901mm，21mm，旋转角度180°）
· 通用布局
合理安排布局，元器件之间应互相平行或者垂直排列，以求整齐、美观。不允许元件重叠；元件排列要紧凑，元件在整个版面上应分布均匀，疏密一致。元器件和丝印放置在板框内部，所有元器件均放置在顶层。
（2）布线设计
在指定的边框层区域内，完成PCB的布线设计，按照以下要求完成PCB的走线设计：
· 最小线宽：10mil；
· 过孔尺寸：过孔外直径最小24mil，过孔内直径12mil；
· 丝印字体：字体为默认，线宽6mil，高度45mil；
· 布线层数：2层；
· 字符层：顶层丝印层，要求字符摆放整齐；
· 铺铜层：顶层、底层，GND网络；
· 网络布通率：100%；
· DRC检查可通过，无电路连接报错信息。
3、 提交说明
完成PCB设计后在考试时间截止前可保存工程即可，考试时间截止后工程将无法保存提交，请考生注意考试时间，考试期间多进行保存操作。
4、 得分细则
	分值划分
	得分要点
	分值

	1-理论题（20分）
	选择正确的答案，每小题1分，共20分
	20分

	2-工程创建（5分）
	工程命名、原理图、PCB命名正确
	5分

	3-原理图设计（15分）
	器件均查找放置在原理图页上
	5分

	
	器件网络标识符及网络连接关系按照PDF进行绘制
	5分

	
	器件模块布局与PDF一致
	2分

	
	原理图无DRC错误
	3分

	4-PCB设计（60分）
	PCB板框按照指定要求绘制
	2分

	
	安装孔放置在指定位置上
	2分

	
	按键放置在指定位置上
	2分

	
	器件均整齐、分功能模块摆放在板框内
	4分

	
	PCB走线放置符合要求
	2分

	
	PCB过孔放置符合要求
	2分

	
	PCB丝印放置符合要求
	2分

	
	PCB铺铜放置符合要求
	2分

	
	完成PCB设计，网络全部连接完成
	15分

	
	PCB无DRC错误
	15分

	
	PCB整体设计美观
	12分

	合计
	100分



5、 补充说明
考试过程中遇到任何问题需第一时间联系考证员，请考生诚信考试，通过考试检验自身学习能力，考试总分达75分为合格，将颁发证书，不合格考生无补考，请考生注意考试时间，认真作答。
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